|  |  |
| --- | --- |
| 標題 | 人臉考勤機/臉部考勤機/臉部識別打卡/指紋考勤機/ 包郵 |
| 商品說明 | * 該產品採用了最新的ZEM600核心板， Finger10.0指紋面部混合識別演算法，容量大，識別速度快，集成高解析度夜視紅外和彩色雙攝像頭功能，適用範圍廣，不受外界光線的影響，無論是在強光下還是在黑暗中也能進行有效識別。該系列已經通過了超過10萬面部數據庫長達2年的測試,同時該演算法也在美國San Jose大學年度測試中名列前矛,在用戶舒適度方面獲得了最佳評分。採用了嵌入式Multi-Bio CPU,主頻為630MHZ,可以處理高達1:20000的1:N速度,符合人體工程學的外觀設計，工業設計由德國專業公司主導完成,模具採用了PC材料+蝕紋工藝+鏡面工藝,採集比對就如照鏡子一般，支援4.3寸全觸摸TFT，僅有6個狀態功能鍵，其它按鍵在TFT上全觸摸操作。標配TCP/IP通訊方式，支援跨網段跨網連繫 |
| 商品介紹 | ■符合人體工程學外觀設計  ■全觸控式螢幕，操作方便，介面簡潔時尚 ■常用6個功能鍵，可用戶自訂 ■紅外光學系統，對環境適應能力強，夜間仍可識別 ■後備電池，外部電源斷電情況下仍可工作4－5小時 ■標配簡單門禁功能（門磁、出門開關、鎖控、Wiegand輸出），可選專業門禁功能 ■TCP/IP通訊方式，WIFI無線通訊 ■webserver管理模式與PC軟體管理模式相結合，更靈活 ■可外接定時響鈴 ■指紋與面部識別相結合，徹底解決單個生物識別應用的局限性 ■Finger10.0指紋面部混合識別演算法 ■M600多媒體開發平臺，容量大，速度快 ■Multi-Bio600高速處理器 |
| 商品規格 | 處理器：Multi-Bio 600  ■硬體平臺： M600多媒體開發平臺 ■攝影鏡頭：高清晰紅外鏡頭 ■顯示幕：4.3英寸觸控式螢幕 ■面部識別容量：700張臉 ■指紋容量：5000       ■記錄容量：100000條 ■後備電池：2000mAh ■通訊方式：TCP/IP, RS232/485,USB-HOST:兩個USB-HOST介面 ■考勤功能：外接定時響鈴、夏令時、記錄查詢、工作代碼、短消息 ■門禁功能：標配簡單門禁功能（門磁、出門開關、鎖控、Wiegand輸出），可選專業門禁功能 ■其它可選購功能：GPRS,串口列印,Mifare卡,HID卡,iClass卡等 ■電源：12V 3A |
| 商品配件 |  |
| 技術教學 | ■推薦安裝高度為鏡頭中心點距離地面1.2m； ■安裝位置應避免陽光直射，推薦放置於光線較暗的區域，以提高識別效果； ■安裝後，請不要擅自移動機器的位置與高度，以保證最佳的識別效果。如果移動機器位置，請確保鏡頭中心點距離地面的高度不變； ■確保面部識別機與採集比對點之間的距離在50-70cm之間 ■登記時保持自然狀態，雙眼注視螢幕； ■輕微調整面部與機器間的角度，採集更多不同角度的圖像，以達到最佳的識別效果； |
| 商品售價 | 13000 |
| 備註 | 本商品保固1年 |
| 運費 | 運費0  貨到付款200 |